**Technická specifikace vybraných položek sportovního zařízení atletické sportovní haly**

**– 2.část veřejné zakázky**

**Skok o tyči:**

* doskočiště pro skok o tyči
* rozměry 7x5x0,8 m
* dopadová deka z odolné síťoviny
* vnitřní konstrukce vyrobená z vysoce kvalitní PUR pěny
* spojení dílů doskočiště s dopadovou dekou silnými suchými zipy
* rošt pod uvedené doskočiště o minimální výšce 10 cm
* ochranná plachta s odolností proti vodě
* stojany pro skok o tyči
* výška max 5 m
* nastavitelná výška od 160 cm
* vyrobené z velmi odolného, vysoce kvalitního materiálu: eloxovaný hliník, galvanizovaná ocel a práškově lakovaná ocel
* pohodlný mechanismus nastavení výšky + klika s brzdou
* kolová základna
* laťka na skok o tyči
* fiberglass
* 4,5m
* certifikace IAAF
* 4 ks
* tyče na skok o tyči
* 1ks. 13-125 (flex 24,5)
* 1ks 13-135 (flex 22)
* 1ks 14-145 (flex 22)
* 1ks 14-155 (flex 20)

**Skok vysoký:**

* doskočiště na skok vysoký
* 6x4x0,7 m
* certifikace IAAF
* krajní výřezy pro stojany
* IAAF certificate no. E-03-0361
* dopadová deka z odolné síťoviny
* vnitřní konstrukce vyrobená z vysoce kvalitní PUR pěny
* spojení dílů doskočiště s dopadovou dekou silnými suchými zipy
* rošt pod doskočiště
* 6x4 m
* galvanizovaná ocel, včetně paletového převoz
* maximální výška 10 cm
* stojany na skok vysoký
* soutěžní
* certifikace IAAF
* materiál hliník, základna ocel
* IAAF certificate. No. E-08-0519
* nastavitelná výška od 75 cm – 250 cm
* ochranná plachta s odolností proti vodě na doskočiště
* 6x4 m

**Vrh koulí:**

* přenosný halový kruh se zarážecím břevnem
* certifikace IAAF
* nosná konstrukce z ocelových profilů
* povrch protiskluzová překližka o tloušťce 20 mm
* dopadová žíněnka
* pro vrh kouli v hale
* 200x100x10 cm
* sendvičová - vícevrstvá
* minimalizující dopady koule
* dopad koule je velmi dobře viditelný
* 18 ks