**Příloha č. 1 Kupní smlouvy**

**SPECIFIKACE**

**DÁMSKÁ POLOKOŠILE**

 Dámská polokošile střih polopřilehavý, umožňující maximální funkčnost, barva modrá - navy

* Na předním díle je vypracovaná léga se zapínáním na knoflíky. Logo ZZS JMK tištěné nebo vyšívané na levé straně prsou velikost 3,5x8,5 cm (tolerance +/- 0,5 cm)
* Do průkrčníku předního a zadního dílu je všitý pletený límec – výška 7,5cm.
* Rukávy vsazované hlavicového střihu ukončené zahnutím záložky v šíři 2cm a prošité na dvou-jehlovém stroji.
* Dolní okraj je zakončený zahnutím záložky v šíři 2cm a prošitý na dvou-jehlovém stroji.
* Náramenice, boční švy a švy všití rukávů jsou zpracovány plochými švy na stroji typu flatlock.

**DÁMSKÁ VESTA SE ZIPEM**

* Dámská vesta se zipem - polopřiléhavý střih, umožňující maximální funkčnost. Barva modrá – navy nebo černá
* Na předním díle jsou členící švy, ve kterých jsou vypracované kapsy. Okraje kapes jsou olemované půlenou pruženkou. Logo ZZS JMK tištěné nebo vyšívané na levé straně prsou velikost 3,5x8,5 cm (tolerance +/- 0,5 cm)
* V ramenní části předního a zadního dílu je všito sedlo z neprofukového materiálu.
* Límec je sešitý, vrchní část tvoří neprofukový materiál.
* Průkrčník předního a zadního dílu je ukončen všitím límce – výška 7,5cm.
* Průramky a dolní okraj jsou ukončené půlenou pruženkou.
* Sedlo předního a zadního dílu, boční švy, švy sešití a všití límce jsou zpracovány plochými švy na stroji typu flatlock.

**DÁMSKÁ MIKINA**

* Dámská mikina se zipem - polopřiléhavý střih, umožňující maximální funkčnost. Barva modrá – navy nebo černá
* Na předním díle jsou na obou bočních stranách vypracovány kapsy. Okraje kapes jsou olemovány půlenou pruženkou. Logo ZZS JMK tištěné nebo vyšívané na levé straně prsou velikost 3,5x8,5 cm (tolerance +/- 0,5 cm)
* Průkrčník předního a zadního dílu je ukončen všitím límce – výška 7cm.
* Rukávy vsazované hlavicového střihu ukončené půlenou pruženkou.
* Dolní okraj mikiny je ukončený zahnutím záložky do rubu v šíři 2cm, prošitý na dvou-jehlovém stroji.
* Náramenice, boční švy a švy všití rukávů jsou zpracovány plochými švy na stroji typu flatlock.

**DÁMSKÉ KALHOTY DLOUHÉ NOHAVICE**

* Volný střih, umožňující maximální funkčnost, barva šedá
* Na předním díle jsou na obou stranách vypracované kapsy.
* V pase je pruženka šíře 3cm, která je přišita na 4nitném overlocku a poté prošita
* na dvou-jehlovém stroji. Dále je v pase pro stažení navlečena šňůrka.
* Boční, sedové a krokové švy jsou zpracovány plochými švy na stroji typu flatlock.
* Dolní okraje nohavic jsou ukončené zahnutím záložky do rubu v šíři 2cm a prošity na dvou-jehlovém stroji.

**DÁMSKÉ KALHOTY KRÁTKÉ NOHAVICE**

* Volný střih, umožňující maximální funkčnost, délka nad kolena, barva šedá
* Na předním díle jsou na obou stranách vypracované kapsy.
* Dolní okraje nohavic jsou ukončené zahnutím záložky do rubu v šíři 2cm.
* V pase je pruženka šíře 3cm, která je přišita na 4nitném overlocku a poté prošita
* na dvou-jehlovém stroji. Dále je v pase pro stažení navlečena šňůrka.
* Boční, sedové a krokové švy jsou zpracovány plochými švy na stroji typu flatlock.
* Dolní okraje nohavic jsou ukončené zahnutím záložky do rubu v šíři 2cm a prošity na dvou-jehlovém stroji.

**PÁNSKÁ POLOKOŠILE**

* Pánská polokošile střih polopřilehavý, umožňující maximální funkčnost. Barva modrá - navy
* Na předním díle je vypracovaná léga se zapínáním na knoflíky. Logo ZZS JMK tištěné nebo vyšívané na levé straně prsou velikost 3,5x8,5 cm (tolerance +/- 0,5 cm)
* Do průkrčníku předního a zadního dílu je všitý pletený límec – výška 7,5cm.
* Rukávy vsazované hlavicového střihu ukončené zahnutím záložky v šíři 2cm a prošité na dvou-jehlovém stroji.
* Dolní okraj je zakončený zahnutím záložky v šíři 2cm a prošitý na dvou-jehlovém stroji.
* Náramenice, boční švy a švy všití rukávů jsou zpracovány plochými švy na stroji typu flatlock.

**PÁNSKÁ VESTA SE ZIPEM**

* Pánská vesta se zipem - polopřiléhavý střih, umožňující maximální funkčnost. Barva modrá – navy nebo černá
* Na předním díle jsou členící švy, ve kterých jsou vypracované kapsy se zipem. Logo ZZS JMK tištěné nebo vyšívané na levé straně prsou velikost 3,5x8,5 cm (tolerance +/- 0,5 cm)
* V ramenní části předního a zadního dílu je všito sedlo z neprofukového materiálu.
* Límec je sešitý, vrchní část tvoří neprofukový materiál.
* Průkrčník předního a zadního dílu je ukončen všitím límce – výška 8cm.
* Průramky jsou ukončené půlenou pruženkou.
* Dolní okraj bundy je ukončen přišitím pruženky šíře 2cm na 3 nitném overlocku a poté prošitý na dvou-jehlovém stroji.
* Sedlo předního a zadního dílu, boční švy, švy sešití a všití límce jsou zpracovány plochými švy na stroji typu flatlock.

**PÁNSKÁ MIKINA**

* Pánská mikina se zipem - polopřiléhavý střih, umožňující maximální funkčnost. Barva modrá – navy nebo černá
* Na předním díle jsou na obou stranách vypracovány kapsy se zipem. Logo ZZS JMK tištěné nebo vyšívané na levé straně prsou velikost 3,5x8,5 cm (tolerance +/- 0,5 cm)
* V ramenní části předního a zadního dílu je všito sedlo z neprofukového materiálu.
* Límec je sešitý, vrchní část tvoří neprofukový materiál.
* Průkrčník předního a zadního dílu je ukončen všitím límce – výška 7cm.
* Rukávy vsazované hlavicového střihu ukončeny přišitím pruženky šíře 2cm na 3nitném overlocku a poté prošity na dvou-jehlovém stroji.
* Sedlo předního a zadního dílu, boční švy, švy všití rukávů, sešití a všití límce jsou
* zpracovány plochými švy na stroji typu flatlock.
* Dolní okraj mikiny je ukončen přišitím pruženky šíře 2cm na 3nitném overlocku a prošity na dvou-jehlovém stroji.

**PÁNSKÉ KALHOTY DLOUHÉ NOHAVICE**

* Panské dlouhé nohavice - volný střih, umožňující maximální funkčnost, barva šedá
* Na předním díle jsou na obou stranách vypracované kapsy.
* V pase je pruženka šíře 3cm, která je přišita na 4nitném overlocku a poté prošita
* na dvou-jehlovém stroji. Dále je v pase pro stažení navlečena šňůrka.
* Boční, sedové a krokové švy jsou zpracovány plochými švy na stroji typu flatlock.
* Dolní okraje nohavic jsou ukončené zahnutím záložky do rubu v šíři 2cm a prošity na dvou-jehlovém stroji.

**PÁNSKÉ KALHOTY KRÁTKÉ NOHAVICE**

* Panské krátké nohavice - volný střih, umožňující maximální funkčnost, délka nad kolena, barva šedá
* Na předním díle jsou na obou stranách vypracované kapsy.
* V pase je pruženka šíře 3cm, která je přišita na 4nitném overlocku a poté prošita
* na dvou-jehlovém stroji. Dále je v pase pro stažení navlečena šňůrka.
* Boční, sedové a krokové švy jsou zpracovány plochými švy na stroji typu flatlock.
* Dolní okraje nohavic jsou ukončené zahnutím záložky do rubu v šíři 2cm a prošity na dvou-jehlovém stroji.

Ve všech oděvech bude všit čip pro zajištění počtu pracích cyklů, a to typ: RFIT UHF FT 301-PA "NOVO". Čipy dodá kupující.

|  |
| --- |
| **Tabulka požadovaných velikostí** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Varianta** | **Název zboží** | **velikosti** |
| **S** | **M** | **L** | **XL** | **XXL** |
| dámská | Dámská polokošile |   | 12 | 40 | 16 | 22 |
| Dámská vesta | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 |
| Dámská mikina |   | 1 | 15 | 1 | 4 |
| Dámské kalhoty dlouhé nohavice | 6 | 40 | 4 | 10 | 9 |
| Dámské kalhoty krátké nohavice | 6 | 12 | 1 | 3 | 3 |
| pánská | Pánská polokošile |   | 10 | 16 | 12 | 8 |
| Pánská vesta |   |   | 8 | 5 | 2 |
| Pánská mikina |   | 1 | 8 | 9 |   |
| Pánské kalhoty dlouhé nohavice |   | 6 | 3 | 7 | 3 |
| Pánské kalhoty krátké nohavice |   | 12 | 5 | 5 | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Příloha č. 2 Kupní smlouvy** |  |  |
| **Seznam zboží** |  |  |
|  |  |  |  |
| **P.č.** | **Název zboží** | **Cena za ks bez DPH** | **Cena za ks vč. DPH** |
| 1 | Dámská polokošile | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 2 | Dámská vesta | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 3 | Dámská mikina | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 4 | Dámské kalhoty dlouhé | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 5 | Dámské kalhoty krátké | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 6 | Pánská polokošile | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 7 | Pánská vesta | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 8 | Pánská mikina | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 9 | Pánské kalhoty dlouhé | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 10 | Pánské kalhoty krátké | 0,00 Kč | 0,00 Kč |