## Technická specifikace:

Dodání a montáž pevných a pojízdných regálů v maximálním možném počtu odpovídajícím rozměru místnosti o velikosti 7160 x 6070 mm + vstupní chodba. Předpokládaný počet 2 ks pevný regál a 8 ks pojízdný regál.

Kolejnice:

* Pojezdové kolejnice budou sestávat z vodící a nosné kolejnice. Kolejnice musí být vyrobeny z tažené oceli zaručující vysokou otěruvzdornost. Kolejnice budou přikotveny na stávající podlahu a pro zabezpečení bezpečnosti opatřeny oboustrannými náběhovými klíny.

Podvozky:

* Podvozek musí být svařen do jednoho celku. Pohyb podvozku bude odvozen z ručního pohonu zakončeného hnacím kolem nebo růžicí. Přenos na hnaná kola pomocí řetězového převodu.
* Povrchová úprava – práškovou vypalovanou barvou KOMAXIT (ne pozink)

Nástavby:

* Bezšroubová kovová konstrukce policového materiálu (zavěšení polic na háčky, snadná přestavitelnost polic po 25 mm)
* Police z jednoho kusu celokovové (ne panely)
* Hloubka polic 300 mm
* Nosnost police 800 x 300 mm min. 150kg , police 1000 x 300 mm min. 100 kg
* Nosnost regálového sloupce 3000 kg
* Počet polic nad sebou 6 + 1 krycí
* Výška regálů 2700 mm
* Krajní rámy pojízdných regálů budou doplněny čelními a zadními krycími plechy
* Nástavba z policového regálu bude pevně přišroubována k podvozku
* Povrchová úprava – práškovou vypalovanou barvou KOMAXIT (ne pozink)

Pevné regály:

* Pevné regály budou ukotveny do podlahy
* Bezšroubová kovová konstrukce policového regálu (zavěšení polic na háčky, snadná přestavitelnost polic po 25 mm)
* Police z jednoho kusu celokovové (ne panely)
* Hloubka polic 300 mm
* Nosnost police 800 x 300 mm mi. 150kg , police 1000 x 300 mm min. 100 kg
* Nosnost regálového sloupce 3000 kg
* Počet polic nad sebou 6 + 1 krycí
* Výška regálů 2700 mm
* Povrchová úprava – práškovou vypalovanou barvou KOMAXIT (ne pozink)

Prohlídka místa plnění:

Prohlídka v místě plnění bude po předchozí telefonické domluvě na čísle 739 383 868 s panem Radkem Vránou.

**Prohlídka je nutná pro přesné zaměření a uspořádání regálů.**