**Specifikace mobiliáře:**

* informační tabule – demontáž stávající tabule, dodávka a montáž nové tabule 150x130mm, materiál masív akát, kotvení na kovové konzole zabetonované

ilustrační foto:



* stojan na kola – sestávající ze 4 ks obloukových zábran, materiál nerezová trubka min. d 46mm, š 460mm, výška 1200mm, zabetonované

ilustrační foto:

 

* koš – materiál plast, odolné vůči vandalismu – obtížně polepitelné a proti nápisům graffiti, objem min. 50l, kotvení na pozinkovaný sloupek, barva šedá

ilustrační foto:



Místní komunikace - hřbitov: 1 \* lavička – bez opěradla

- lavička bez opěradla - dl. 150mm, materiál kovové konstrukce: plochá ocel 120x10mm, povrchová úprava komaxit, barva černá RAL 9005, prkna – šířka min.80mm, tl. min. 40mm, dřevo masív jasan, povrchová úprava prken barva/odstín: kaštan



Všechny ostatní lavičky budou s opěradlem:

* lavička s opěradlem - dl. 150mm, s vyvýšenou sedací konstrukcí (výška sedací plochy cca 52cm) s pohodlným opěradlem (výška cca 88cm) a s područkou, materiál kovové konstrukce: ocelový jekl min 60x60mm, povrchová úprava komaxit, barva černá RAL 9005, prkna – šířka min. 80mm, tloušťka min. 40mm, dřevo masív jasan, povrchová úprava prken barva/odstín: kaštan

ilustrační foto:



**Veškerý demontovaný stávající mobiliář Města bude předán Odboru správy majetku a komunálních služeb!**