**III/39528 Ledce, křižovatky III/42510 a III/41619 – celková úprava VDZ včetně doplnění balisetů**

* Úprava VDZ a SDZ
* Provozní staničení 6,060 – 6,480 (III/42510)
* Délka úseku: 420 m
* VDZ v plastu:
  + Provedení vodící čáry V4 včetně hrdel křižovatky
  + Vyznačení 3 jízdních pruhů a stínů podélnými čarami
  + Provedení příčných čar a směrových šipek
  + Na vedlejších komunikacích provedení nápisu STOP
* Dodávka a montáž balisetů
* Přemístění stávajícího svislého dopravního značení
* Montáž nového svislého dopravního značení
* DIO pro realizaci díla
* termín dokončení: 30.09.2022

