**II/384 Brno, ul. Kníničská – úsek B – směr do města + 30 m2 levého JP**

* výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky jednoho jízdního pruhu (vnějšího)
* provozní staničení km 11,248 – 11,898 (levý pruh: km 11,848 – 11,857)
* délka úseku 650 m, šířka 2,5 – 2,7 m opravovaná plocha povrchu vozovky 1 720 m2
* frézování – 10 cm
* zařezání u napojení na stávající povrch 656 m
* spojovací postřik: 3 440 m2
* pokládka asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+, TL. 50MM, 1 720 m2
* pokládka asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+, TL. 50MM, 1 720 m2
* zalití pracovních spár 671 m
* vybourání a položení dvouřádku ze žulových kostek 100 m
* výšková úprava
  + uliční vpust (UV) – 19 ks – výměna mříží (rovné) včetně rámů
  + revizní kanalizační šachta (RŠ) – 3 ks

hrnce 0 ks

* VDZ v barvě:
  + čára dělící 0,125: V1a 60 m

V2a 500 m

V2b 100 m

* + čára vodící 0,25:  0 m
  + plošné
    - V15 1 x barevný symbol DZ A11 výška 5m
    - V7a – 7,5 m2
* projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)
* termín dokončení: 31.10.2022





