
**II/384 Brno, ul. Kníničská – úsek C – směr do města – levý jízdní pruh**

* výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky levého jízdního pruhu
* provozní staničení km 10,190 – 10,340
* délka úseku 150 m, opravovaná plocha povrchu vozovky 600 m2
* frézování – 10 cm
* zařezání u napojení na stávající povrch 308 m
* spojovací postřik: 1 200 m2
* pokládka asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+, TL. 50MM, 600 m2
* pokládka asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+, TL. 50MM, 600 m2
* zalití pracovních spár 308 m
* výšková úprava
  + revizní kanalizační šachta (RŠ) – 4 ks
* VDZ v barvě:
  + čára dělící 0,125: V1a 400 m

V2a 40 m

V2b 50 m

* + čára vodící 0,25:  0 m
  + plošné
    - V9a: 5x šipka vlevo
    - V13 – 2 m2
    - V5a – 2 m2
* obnovení dvou indukčních smyček
* projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)
* projednání a zajištění průjezdu trolejbusové dopravy (popř. NAD)
* úprava signálních plánů křižovatky po dobu výstavby
* termín dokončení: 31.10.2022



****