**III/3834 Pozořice - Viničné Šumice**

* výměna obrusné vrstvy vozovky včetně lokální opravy dvou míst
* od nové úpravy mostu 3834-1 po křižovatku s MK (včetně) na začátku obce Pozořice
* provozní staničení km 5,248 – 5,452
* délka úseku 204 m, šířka 6 m opravovaná plocha povrchu vozovky 1224 m2
* frézování celkem – 1224 m2 
  + frézování 5 cm – 1184 m2
  + frézování 10 cm – 40 m2 (lokální oprava)
* zařezání u napojení na stávající povrch s pracovní spárou 252 m
* spojovací postřik: 1224 + 40 m2
* pokládka ACL 16+ tl. 5 cm: 40 m2
* pokládka ACO 11+ tl. 5 cm: 1224 m2
* zalití pracovních spár: 252 m
* výšková úprava
  + uliční vpust (UV) - 5 ks
  + revizní kanalizační šachta (RŠ) - 1 ks
* VDZ v barvě:
  + čára dělící 0,125 - 210 m
* projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)
* termín dokončení: 30.04.2022

