**III/15283 Brno, Hanácká, extravilán (protisměrné oblouky)**

* výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky v celé šíři vozovky 7 – 9 m
* provozní staničení km 0,871 – 1,435
* délka úseku **564 m**, opravovaná plocha povrchu vozovky **4 350 m2**
* frézování 10 cm - **420 m2**
* frézování 5 cm - **4 010 m2**
* ošetření mrazových trhlin - **200 m**
* zařezání u napojení na stávající povrch - **670 m**
* spojovací postřik - **8 700 m2**
* pokládka ACO 11+ tl. 5 cm - **4 350 m2**
* pokládka ACL 16+ tl. 5 cm - **4 350 m2**
* pokládka ACP tl. 5 cm - **180 m2**
* zalití pracovních spár - **670 m**
* sanace pravého okraje vozovky délky **120 m** (vnitřní okraj v obloucích), v šířce **1,5 m** do hloubky **1 m** od nivelety vozovky (sanační vrstva **50 cm**, vrstvy ze štěrkodrti **20 + 15 cm**)
* dosypání krajnic v šíři 50 cm - **1 180 m**
* výšková úprava
  + není
* VDZ v plastu:
  + čára dělící 0,125 - **564 m**
  + čára vodící 0,250 - **1 128 m**
* projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO) a realizace
* termín dokončení: xx.xx.2023





