Obsah obrázku elektronika, reproduktor

Popis byl vytvořen automatickytyp svítidla A

typ svítidla N1

**Typ osvětlovacích těles:**

**Typ A** svítidlo LED vestavné kruhové Ø190 mm, nestmívatelné, 1x13W, zdroj 350 mA, ocelový korpus, barvy bílé, kryt strukturovaný plast, IP54, 1450 lm, 4000K, CRI 80-89, extrémní širokozářič >80°, distribuce světla symetrické, rozměry Ø210 x 90 mm, např. typ SPMN1500KN4/E190/ND

**Typ N1** svítidlo nouzové LED přisazené s piktogramem 1x3W, 410 lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 332 x 178 x 52 mm, např. typ OZN/ETE/3W/C/1/SE

Všechny vizuální prvky interiéru i exteriéru a jejich rozmístění musí být odsouhlaseny generálním projektantem nebo investorem (vzorování).