Stropní rameno pro náhledový monitor na operačním sále – 2 ks

|  |  |
| --- | --- |
| Název, typ a výrobce nabízeného zařízení |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr nebo vlastnost** | **Splňuje ANO /NE** | **Konkrétní vlastnost nabídky; příp. přesný odkaz na popis v nabídce** |

Medicínský účel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stropní rameno pro uchycení náhledového monitoru při endoskopických operacích. |  |  |

**Funkční požadavky:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kompletní rameno včetně kabeláže pro TFT panel do 32“. |  |  |
| Rameno musí umožnit instalaci monitorů s interním i externím zdrojem napájení, různými typy výstupů i různými typy mechanického uchycení VESA. |  |  |
| Polohování monitoru musí být možné prostřednictvím sterilizovatelné rukojeti, kompatibilní se sterilizovatelnými rukojeťmi operačních svítidel. |  |  |
| Rameno musí být 2-segmentové a splňovat tak požadavky na maximální flexibilitu při manipulaci |  |  |
| Rameno je uchyceno na samostatném stropním závěsu, který je součástí dodávky. |  |  |