**Příloha ZD č. 40**

**Základní požadavky na hydraulický nakládací jeřáb**

**součástí sestavy č. 17**

* hydraulický nakládací jeřáb bude osazena na automobilovém podvozku 6x2 (**elektromobil**)
* dva hydraulické výsuvy, dosah …….. m
* na konci výložníku zdvih …….. kg
* základna litinová
* rozsah otáčení …….. °
* sloup a systém otoče vybaven centrálním mazáním
* dálkové rádiové ovládání – lineární, …….. funkční, proporcionální
* hydraulický výsuv podpěr, rozpon …….. mm
* výsuv podpěr ovládaný z dálkového ovládání
* hydraulické naklápění podpěr o …….. °
* hydraulické naklápění podpěr ovládané z rádiového ovládání
* možnost zalomení sklopného ramene až o …….. ° do záporné polohy
* vývody hydrauliky na konec ramene pro dvě přídavná zařízení (rotátor + drapák)
* pokročilé monitorování podpěr a stability, až v šesti úrovních, pracovní tlak závisí na poloze podpěr
* příslušenství k nakládacímu jeřábu:
  + dvojice podložek pod podpěry
  + podpěry vybaveny LED výstražnými světly – tyto musí být umístěny minimální na přední a zadní straně po
  + rotátor s nosností …….. t
  + drapák na sypké hmoty:
    - objem …….. l
    - hmotnost …….. kg
    - rovné břity – nakládka sypkých hmot
  + pracovní koš:
    - pro …….. osoby
    - hliníkový
    - nosnost …….. kg