**Příloha ZD č. 10**

**Základní požadavky na přestavbu sypačové nástavby – pro podvozek 4x4 – inert:**

**součástí sestavy č: 4**

* úprava sypací nástavby – inertní
* nástavbu inertního sypače výrobní číslo: 769/480/06 (Tasovice)
* upravit, aby ji bylo možné osadit na nově dodaný automobilový podvozek osazeném nosičem výměnných nástaveb (sestava č. 4)
* uchycení nástavby k podvozku – hydraulický výměnný systém podvozku (montáž a demontáž nástavby nosiče na podvozek řešena pomocí hydrauliky 4 ks hydraulických pístů včetně hydraulicky ovládaných zámků – zajištění nástavby na podvozku)
* součástí dodávky je úprava pro nosič výměnných nástaveb a dále veškeré nutné úpravy k zajištění plné funkčnosti nástavby na novém automobilovém podvozku 4x4