**Příloha ZD č. 34**

**Technické parametry dodávky – segmetová**

**součástí sestavy č. 1, 2 (pro podvozek 4x2)**

* těleso pluhu ocelové, s děleným odpruženým segmentovým břitem, zajištěným vinutými ocelovými pružinami
* boční chodníkové nárazníky
* gumový břit
* výstražné praporky
* výstražné bíločervené šrafování
* hydraulické přetáčení vlevo/vpravo min. ± 35°
* hydraulické spouštění- zvedání
* transportní pojistka / kulový kohout/
* pryžová záštita proti úletu sněhu,
* upnutí do přední upínací desky DIN 76060 vel. 3/5
* délka břitu pluhu min. 3 400 mm
* pracovní záběr v plném natočení pluhu min. 2 700 mm
* příčný výkyv vlastní radlice pro snadné kopírování nerovností
* výška vlastní radlice s břitem 950 mm
* hmotnost pluhu max. 600 kg
* systém automatického udržování radlice ve vodorovné poloze v transportní pozici
* možnost mechanického přestavení nájezdového úhlu pro použití různých materiálů stíracího břitu
* červenobílé poziční osvětlení LED
* pár výškově stavitelných pojezdových kol
* barva oranžová RAL 2011
* pluh dodán včetně el. zásuvky kompatibilní se el. zásuvkou na podvozku (ovládání pluhu, komunikace s GPS ve vozidle)
* pluh dodán včetně tzv. mezikusu (prodloužení upínací desky v případě, že osazení pluhu nebude z důvodu zajištění plnohodnotné funkčnosti postačovat pouze na upínací desku podvozku)