**Příloha ZD č. 39**

**Základní požadavky box na umístění přenosného dopravního značení**

**součástí sestavy č. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15**

* **osazení na přední upínací desku DIN automobilového podvozku**
* **šířka min. 2 200 mm**
* **hloubka min. 450 mm**
* **výška min. 450 mm**
* **schválení k provozu na pozemních komunikacích**
* **box hliník**
* **rám ocel**