**Vyplachovač a desinfikátor podložních mís a lahví – 1ks**

**Mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí**

Technické podmínky\*:

* celonerezové provedení
* program s možností nastavení úpravy teploty, času mytí a volby intenzity
* nastavení množství směsi detergent dle potřeby v závislosti na kvalitě vody
* min. 3 základní programy - úsporný, normální, intenzivní
* mycí komora z 1 ks hlubotažné oceli (bez svár)
* displej s informacemi o fázi cyklu a průběhu cyklu se signalizací poruch v českém jazyce
* kapacita mytí - 3 ks močové lahve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí nebo nádoba do toaletního křesla a močová láhev
* vlastní vyvíječ páry
* min. 8 trysek, které zajištují vyčištění sanitárních nádob
* automatické uzamčení dveří při mycím cyklu
* aktivní sušení včetně hepafiltru
* otevírání nožním pedálem

Poznámka: k „\*“: V souladu s § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel umožňuje dodavatelům u všech shora uvedených odkazů na technické normy nebo dokumenty možnost nabídnout rovnocenné řešení. Tam kde by zadavatel omylem tuto podmínku výslovně neuvedl, má se za to, že ji uvedl, neboť platí pro celou shora uvedenou technickou specifikaci.