**Příloha č. 5 dokumentace výběrového řízení**

**-**

**Specifikace PŘEDMĚTU plnění**

Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat níže uvedené minimální požadavky zadavatele na technické parametry a výbavu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace plnění – Dodávka traktoru** | | |
| **Označení nabízeného traktoru** | |  |
| **Jednotlivé technické parametry traktoru** | | **Údaje o nabízeném traktoru** |
| 1 | Motor s min. 3 válci |  |
| 2 | Palivo - diesel |  |
| 3 | Zdvihový objem motoru – min. 3,3 litru |  |
| 4 | Maximální výkon traktoru – min. 85 HP (koní) |  |
| 5 | Převodovka – min. 12+12 (tj. min. 12 rychlostních stupňů pro jízdu vpřed a min. 12 rychlostních stupňů pro jízdu vzad) nebo plynulá převodovka |  |
| 6 | Zadní tříbodový závěs s nosností min. 3000 kg |  |
| 7 | Zadní tříbodový závěs kategorie 2 s nastavitelnými háky, se stabilizátory |  |
| 8 | Hydraulické čerpadlo s průtokem min. 65 l/min. |  |
| 9 | Min. 3 hydraulické okruhy vzadu |  |
| 10 | Vývodová hřídel 540/540 ECO |  |
| 11 | Vnitřní stabilizátory |  |
| 12 | Výškově nastavitelný automatický závěs s ručním zajišťovacím čepem |  |
| 13 | Kabina řidiče s klimatizací a sedadlem spolujezdce |  |
| 14 | Odpružené sedadlo řidiče s látkovým potahem |  |
| 15 | Min. 2 pracovní reflektory vpředu na střeše kabiny |  |
| 16 | Min. 2 pracovní reflektory vzadu na střeše kabiny |  |
| 17 | Přední tříbodový závěs |  |
| 18 | Palivová nádrž s objemem min. 125 litrů |  |
| 19 | Elektro-hydraulické brzdy |  |

***Pokyny pro účastníka výběrového řízení****:*

*Účastník výběrového řízení vyplní údaje ve sloupci „Údaje o nabízeném traktoru“, přičemž u každé položky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje příslušný požadavek zadavatele („****ANO****“), nebo nesplňuje („****NE****“).*