**III/0476 Slavkov, ul. Tyršova**

* výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky v celé šíři vozovky
* provozní staničení km 6,562 - 6,667, od křiž. s MK po křiž. III/0501
* délka úseku - **105 m**, šířka vozovky - **9 m**, opravovaná plocha povrchu vozovky - **950 m2**
* frézování 10 cm - **950 m2**
* zařezání u napojení na stávající povrch a středové spáry - **150 bm**
* spojovací postřik - **950 m2** + **950 m2**
* pokládka ACL 16+ tl. 5 cm - **950 m2**
* pokládka ACO 11+ tl. 5 cm - **950 m2**
* zalití pracovních spár - **150 bm**
* výšková úprava
  + uliční vpust (UV) - **4 ks**
  + revizní kanalizační šachta (RŠ) - **2 ks**
  + uzávěr voda / plyn / hydrant – **9 ks**
* VDZ v barvě :
  + čára dělící 0,125 – **110 m**
  + čára vodící 0,25 – **125 m**
  + čára V2b 0,25 (1,5 x 1,5) – **40 m**
  + čára V10d – **90 bm**
  + V13 (plocha barvy – stíny) – **20 m2**
* projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)
* termín dokončení:





