**Systém ohřevu krve\* - 2ks**

**Systém ohřevu krve, krevní plazmy, dalších krevních derivátů**

* univerzální ohřívací systém určený pro ohřev infuzí, krve a krevních derivátů
* ohřev tekutin až do objemu 6000 ml/hod
* řídící a napájecí jednotka
* horizontální tepelný výměník se závity pro univerzální použití
* možnost použití běžných infuzních setů
* univerzální držák pro přichycení k infuznímu stojanu nebo na eurolištu
* tepelně ochranný kryt pro tepelnou izolaci kanyly při velkých průtocích
* aktivní tepelná manžeta pro temperování ohřáté kapaliny k pacientovi
* nonstop provoz
* napájení bezpečným napětím
* nastavitelná teplota 39°C, 41˚C, 43°C *(Zadavatel bude akceptovat i systém ohřevu krve s maximální nastavitelnou teplotou 41°C.)*
* krátká doba náhřevu cca 1 min.
* digitální displej zobrazující aktuální a nastavenou teplotu
* jištění proti přetopení
* akustická výstraha při poruše, přetopení, zkratu
* autodiagnostika po zapnutí a během provozu
* snadná údržba a dezinfikovatelnost

Poznámka: k „\*“: V souladu s § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel umožňuje dodavatelům u všech shora uvedených odkazů na technické normy nebo dokumenty možnost nabídnout rovnocenné řešení. Tam kde by zadavatel omylem tuto podmínku výslovně neuvedl, má se za to, že ji uvedl, neboť platí pro celou shora uvedenou technickou specifikaci.