**III/37365 Bukovinka – Račice, vpravo ve směru staničení** / SO 101

* výměna ocelových svodidel (zadržitelnost N2)
* provozní staničení km 9,247 – 9,479
* délka úseku 232 m, opravovaná délka svodidel 232 m
* v km 9,247 zaústěny do terénu na jednu pásnici
* v km 9,479 zaústěny do terénu na jednu pásnici
* osazení do skalnatého podloží
* osazení svodidlových odrazek po 20 m – 12 ks
* projektová dokumentace dopravního značení částečné uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)
* termín dokončení: 30.11.2023



