**III/37365 Bukovinka – Račice, vlevo ve směru staničení** / SO 103

* výměna ocelových svodidel (zadržitelnost N2)
* provozní staničení km 9,919 – 9,991
* délka úseku 72 m, opravovaná délka svodidel 72 m
* v km 9,919 zaústěny do terénu na jednu pásnici
* v km 9,991 zaústěny do terénu na jednu pásnici
* osazení do skalnatého podloží
* osazení svodidlových odrazek cca po 20 m – 4 ks
* projektová dokumentace dopravního značení částečné uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)
* termín dokončení: 30.11.2023







