Minimální požadavky na CCTV kameru 2:

• Video v kvalitě 4 Mpx
• Varifokální objektiv s dálkově ovládaným přiblížením a ostřením
• Pokročilá technologie pro použití za nízkého osvětlení, snímání WDR a energeticky úsporná integrovaná technologie IR LED
• Podpora analytiky s hlubokým učením 
• Výstup HDMI pro monitory pro veřejné sledování

Výrobce bude poskytovat bezplatné aktualizace nově vydaných verzí softwaru v rámci dané hlavní verze, a to po celý její životní cyklus.
V záruční době bude poskytována bezplatná podpora vestavěné analytiky.
Dodavatel nebo určený subdodavatel musí v rámci prokazování znalostí předložit doklad o dokončené certifikaci výrobce ověřený organizací třetí strany.
Hlavní jednotku musí vyrobit společnost, která podepsala a podporuje iniciativu UN Global Compact dle definice Organizace spojených národů www.unglobalcompact.org/.
Obrazový snímač
1/2,7″ RGB CMOS s progresivním skenováním
Objektiv
Varifokální, 3–6 mm, F=1,9–2,7
Vodorovný úhel pohledu: 100°–45°
Svislý úhel pohledu: 72°–34°
Dálkově ovládané ostření a přiblížení, pevná clona
Den a noc
Automatický IR filter
Minimální osvětlení
S technologií pro nízké osvětlení:
Barevný obraz: 0,18 luxu při 50 IRE, F=2,0
Černobílý obraz: 0,03 luxu při 50 IRE, F=2,0, 0 luxů se zapnutým infračerveným přísvitem
Rychlost závěrky
1/37 500 s až ⅕ s
Nastavení úhlu záběru kamery
Otočení do stran ±180°, natočení nahoru a dolů –40° až +65°, otočení ±105°
Lze natočit v libovolném směru a sledovat stěnu/strop
Model integrovaného systému
CV25
Paměť
1 024 MB paměti RAM, 512 MB paměti flash
Počítačové funkce
Jednotka hlubokého učení (DLPU)
Komprese videa
Profily Main a High pro formát H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)
Profily formátu Main a High H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC)
Motion JPEG
Rozlišení
2 304 × 1 728 až 320 × 240
Snímková frekvence
Až 25/30 snímků/s při frekvenci místního napájení v síti 50/60 Hz ve formátech H.264 a H.265
Streamování videa
Několik samostatně nastavitelných streamů ve formátu H.264, H.265 a Motion JPEG

Nastavitelná snímková frekvence a šířka pásma
VBR/MBR H.264/H.265
Režim nízké odezvy
HDMI
Streamování vícenásobného zobrazení
Až 2 samostatně oříznuté oblasti v plné snímkové frekvenci
Výstup HDMI
HDTV 1080p (16:9) při 25/30 snímcích/s (50/60 Hz)
HDMI 720p (16:9) při 50/60 snímcích/s (50/60 Hz)
Nastavení obrazu
Komprese, barva, jas, ostrost, kontrast, vyvážení bílé, řízení expozice, pohybově adaptivní expozice, WDR: až 110 dB v závislosti na scéně, překrytí textu a obrazu, zrcadlení obrazů, privátní maska
Otáčení: 0°, 90°, 180°, 270°, včetně formátu koridoru
Otáčení, naklápění a přibližování/vzdalování
Digitální PTZ
Zvukový vstup/výstup
Zvukové funkce prostřednictvím technologie portcast: obousměrná zvuková konektivita, vylepšení hlasu
Síťové protokoly
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, HDMI, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, adresa Link-Local (ZeroConf)
Aplikační programovací rozhraní
Rozhraní Open API pro integraci softwaru

Profil G podle organizace ONVIF®, profil M podle organizace ONVIF®, profil S podle organizace ONVIF® a profil T podle organizace ONVIF®; specifikace najdete na adrese onvif.org.
Podmínky události
Stav zařízení: příliš vysoká provozní teplota, příliš vysoká nebo nízká provozní teplota, příliš nízká provozní teplota, odstranění IP adresy, ztráta připojení k síti, nová IP adresa, připravenost systému, v rozsahu provozní teploty
Úložiště edge storage: probíhá záznam, narušení funkcí úložiště
V/V: manuální spouštěč, virtuální vstup, digitální vstup pomocí zvukového a V/V rozhraní s technologií portcast
Odběr MQTT
Plánovaná a opakovaná: plánovaná událost
Video: živý stream je otevřený
Akce událostí
Zveřejnění MQTT
Upozornění: E-mail, HTTP, HTTPS, TCP a TRAP zprávy protokolu SNMP
Překrytí textem, prepozice přiblížení, denní/noční režim
Ukládání videa nebo obrazu do vyrovnávací paměti před poplachem a po poplachu – zaznamenávání nebo nahrávání
Záznam videa: SD karta a síťové sdílení
Nahrávání obrázků nebo videoklipů: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, síťové sdílení a e-mail
Aktivace externího výstupu pomocí zvukového a V/V rozhraní s technologií portcast
Vestavěné instalační pomůcky
Dálkové přiblížení a ostření
Analýza objektů
Třídy objektů: lidé, vozidla (typy: automobily, autobusy, nákladní automobily, jízdní kola)
Funkce: překročení linie, objekt v oblasti, počítání překročení linieBETA, obsazenost v oblastiBETA, čas v oblastiBETA
Až 10 scénářů
Vizualizovaná metadata s barevně kódovanými ohraničujícími rámečky
Polygonové oblasti zahrnutí/vyloučení
Konfigurace perspektivy
Událost pohybového alarmu ONVIF
Metadata
Údaje o objektu: Třídy: lidé, obličeje, vozidla (typy: automobily, autobusy, nákladní automobily, jízdní kola), registrační značky 
Atributy: Barva vozidla, barva horního/dolního oblečení, spolehlivost, poloha
Data události: Reference výrobce, scénáře, spouštěcí podmínky
Aplikace
Zahrnuto
analýza objektů, video detekce pohybu, Face Detector, aktivní poplach při tamperingu
Podporováno
live privacy shield
počítadlo lidí
sledování fronty
podpora instalace aplikací třetích stran
Zabezpečení edge
Software: Podepsaný firmware, ochrana pomocí prodlevy před útoky hrubou silou, ověřování algoritmem Digest, ochrana heslem, šifrování 256bitové SD karty AES-XTS-Plain64
Hardware: kyberbezpečnostní platforma pro kryptografický výpočetní modul
Zabezpečený prvek (CC EAL 6+), zabezpečení systému na čipu (TEE), ID zařízení výrobce, zabezpečené úložiště klíčů, podepsané video, bezpečné spouštění, šifrovaný souborový systém (AES-XTS-Plain64 256bitové)
Zabezpečení sítě
IEEE 802.1X (EAP-TLS), IEEE 802.1AR, HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, zabezpečení se síťovým časem (NTS), PKI certifikátu X.509, filtrování IP adres
Kryt
Polykarbonátový a hliníkový nárazuvzdorný (IK08) kryt se stupněm krytí IP42 odolný vůči vniknutí vody a prachu s kupolí s tvrzeným povrchem
Zapouzdřená elektronika
Barevný obraz: Bílá NCS S 1002-B
Udržitelnost
Neobsahuje PVC, neobsahuje BFR/CFR, z 43 % recyklované plasty
Výkon
Napájení přes ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at, typ 1, třída 3
Obvykle 5 W, max. 9.7 W
Konektory
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
HDMI, typ D
Zvuk: Zvukové a V/V připojení přes technologii portcast
IR přísvit
Infračervený přísvit úspornými 855nm diodami IR LED s dlouhou životností
Dosah až 20 m (65,6 stop) nebo více (v závislosti na scéně)
Úložiště
Podpora karet microSD/microSDHC/microSDXC
Podpora šifrování SD karet
Podpora záznamu na síťové úložiště (NAS)
Doporučení k SD kartám a NAS (síťové připojené úložiště) najdete na webové stránce výrobce.
Provozní podmínky
0 °C až 45 °C (32 °F až 113 °F)
Relativní vlhkost 10–85 % (nekondenzující)
Podmínky skladování
–40 až 65 °C (–40 až 149 °F)
Relativní vlhkost 5–95 % (nekondenzující)
Schválení
EMC
CISPR 24, CISPR 35, EN 55032 třída A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC část 15 hlava B třída A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KC KN32 třída A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 třída A, VCCI třída A
Bezpečnost
IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 č. 62368-1, IS 13252
IEC 62471
Prostředí
IEC 60068–2–1, IEC 60068–2–2, IEC 60068–2–14, IEC 60068–2–27, IEC 60068–2–6, IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 IK08
Síť
NIST SP500-267
Rozměry
Výška: 71 mm (2,8 palce)
ø 121 mm (4,76 palce)
Hmotnost
375 g (0,83 lb)
Jazyky
Angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, japonština, korejština, portugalština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, nizozemština, čeština, švédština, finština, turečtina, thajština, vietnamština
Záruka
Pětiletá záruka
Klíčové funkce a technologie
Umělá inteligence (AI)
Funkce AI by měla detekovat a klasifikovat osoby i vozidla. Nabídka nastavení zařízení by měla umožňovat detekovat pouze osoby, pouze vozidla nebo obojí. 
Funkce AI pro detekci a klasifikaci osob a vozidel je nastavena výrobcem a je založena na principech hlubokého učení. 
Zařízení poskytující funkci AI by mělo tuto funkci nabízet přímo, bez nutnosti použití další aplikace na zařízení. 
Detekované objekty by měly být zvýrazněny červenými rámečky v případě osob a modrými rámečky v případě vozidel, včetně ikony indikující klasifikaci.
Zabudovaná kyberbezpečnost
Kryptografický výpočetní modul je zabezpečený kryptografický výpočetní modul (zabezpečený modul nebo zabezpečený prvek), ve kterém je identifikátor zařízení výrobce bezpečně a trvale nainstalován a uložen.
Bezpečné zavádění je proces zavádění, který se skládá z nepřerušeného řetězce kryptograficky ověřeného softwaru a začíná v neměnné paměti (Boot ROM). Bezpečné zavádění je založeno na signovaném firmwaru a zajišťuje, že je možné zařízení spustit pouze s autorizovaným firmwarem. Bezpečné zavádění zaručuje, že zařízení výrobce bude po obnovení výchozího nastavení zcela očištěno od možného malwaru.
Signovaný firmware je implementován dodavatelem softwaru, který podepisuje obraz firmwaru soukromým klíčem, který je tajný. Je-li k firmwaru připojen tento podpis, zařízení před přijetím a instalací provede ověření firmwaru. Jestliže zařízení zjistí, že došlo k ohrožení integrity firmwaru, bude upgrade firmwaru odmítnut. Signovaný firmware je založen na oborově uznávané metodě šifrování RSA veřejných klíčů.
TPM je zkratka pro modul Trusted Platform Module. TPM je komponenta, která poskytuje sadu kryptografických funkcí vhodných k ochraně informací před neoprávněným přístupem. V modulu TPM je uložen privátní klíč a nikdy ho neopouští. Všechny kryptografické operace vyžadující použití privátního klíče se odesílají do TPM ke zpracování. Tím se zajistí, že utajovaná část certifikátu zůstane zabezpečená i v případě narušení bezpečnosti.
Pokročilá technologie pro nízké osvětlení
Pokročilá technologie pro nízké osvětlení musí síťové kameře poskytovat extrémní citlivost na světlo, aby kamera zůstala v denním režimu a nadále poskytovala barevný obraz. V dohledové situaci může být barva kritickým faktorem umožňujícím identifikaci osoby, objektu nebo vozidla. 
Kamera s pokročilou technologií pro nízké osvětlení musí být schopna používat kratší časy expozice, aby se minimalizovalo rozmazání a šum.
Pokročilá technologie pro nízké osvětlení by měla kombinovat vysoce kvalitní objektivy a obrazové snímače optimalizované pro dohled s algoritmy zpracování digitálního obrazu, které jsou integrovány v systému na čipu. 
Kamera musí být vybavena vestavěnými infračervenými LED.
Kamera využívá technologii, která dynamicky přizpůsobuje dosah a výkon infračerveného světla dosahu přiblížení kamery.
Technologie infračerveného světla využívá mechanismus, který automaticky a dynamicky ovládá množství infračerveného světla, čímž zajišťuje, že celý úhel pohledu bude rovnoměrně osvětlen, poskytuje vysoce kvalitní a stejnoměrně osvětlený obraz kamery a současně potlačuje šum. 
Infračervené LED vysílají světlo s vlnovou délkou 850 nm.
Kamera podporující infračervenou technologii musí být napájena pomocí PoE.
Technologie komprese videa
Technologie komprese videa musí umožňovat použití vyššího rozlišení a zvyšovat tak forenzní použitelnost při současném snížení nákladů na úložiště. 
Technologie komprese videa musí být implementací video kodéru kompatibilní s normami, která ve srovnání se standardními metodami snižuje požadavky na šířku pásma a úložiště o průměrně 50 % nebo více. 
Důležité detaily a pohyb by měly být zachovány ve vysoké kvalitě, zatímco zbytek obrazových informací by měl být filtrován agresivněji, aby byla dostupná šířka pásma optimálně využita. 
Technologie se skládá z kolekce algoritmů, které analyzují video stream v reálném čase: 
• Dynamické ROI (oblasti zájmu) – určuje oblasti zájmu na základě objektů, osob nebo pohybu na scéně a aplikuje správnou úroveň komprese z forenzní perspektivy.
• Dynamická GOP (skupina obrázků) – kamera posílá I-snímky náročné na šířku pásma méně často, když na scéně neprobíhá pohyb.
• Dynamické FPS (snímky za sekundu) – snižuje datový tok, když na scéně dochází k malému nebo nulovému pohybu. Kamera video zachycuje a analyzuje při plné snímkové frekvenci, nepotřebné snímky ale nejsou zakódovány. 

Technologie komprese videa by měla zahrnovat podporu funkcí PTZ kamery, rozlišení 4K Ultra HD, vícemegapixelové kamery a 360° panoramatické kamery, dynamické omezení snímkové frekvence a dynamické přeskakování snímků. 
Technologie komprese videa by měla poskytovat podporu pro kódování H.264 ve všech produktech, jakož i dodatečnou podporu H.265 ve zvolených produktech, aby byla umožněna flexibilní migrace po dlouhou dobu.