Mostní list mostu pozemní komunikace
Ev.č. mostu: 		365 - 013		
Název mostu: 		Most přes Křetínku u Letovic   	 
Místní název : 			
Předmět přemostění : 	Vodoteč (stálý průtok) Potok   
Převáděná komunikace:   	2. třída / 365
Název převáděné komunikace :  
Staničení liniové:    15,595 km	                            Staničení na úseku:    2,970 km	
Rok postavení: 			1975   		
Rok poslední rekonstrukce : 	
Kraj : 		Jihomoravský				
Okres : 		Blansko				
Katastrální území: 	Letovice   			
Správce mostu: 	kraj Jihomoravský/SÚS Jihomoravského kraje/oblast Blansko  	
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení 
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)				Rok: 2002
Vn = 38 t 		Vr = 88 t 	Ve = 226 t  	Vaj (Va) = - t  	
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení 
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)				Rok: 2013
Vn = 30 t 		Vr = 60 t 	Ve = 170 t  	Vaj (Va) = 12 t  	
Dl. přemostění: 16,48 m	Dl. nosné konst. : 19,1 m	Šikmost : Pravá / 63 gr 
Volná šířka : 12,5 m	Celková šířka mostu : 13,38 m	Plocha mostu : 255,56 m2
Nosná konstrukce					
celk.počet polí : 1	
Podrobný popis nosné konstrukce: 13 ks prefa nosníků KA-67 skl. dl. 18.0 m.                                                                                                                 
Popis skupin polí
Počet  polí:	Světlost šikmá:	   Kolmá:    Konstr.výška:     Rozpětí:    Druh stat.působení:	           			m 		m 	m 		m 	
	1 		16,48 		11,85 	0,85 		17,4 	Deska prostá
Stavební výška : 1,03 m		Úložná výška : 1,04 m		
Způsob uložení NK 
Pozice:		Způsob uložení:	Typ:		Výrobce:		Označení:			
Mostní  závěry 
Pozice:		Typ:		Výrobce:		Označení:					
Izolace desky mostovky
Typ:		Výrobce:		Materiál:							
Spodní stavba 
Podrobný popis spodní stavby: 
Opěry												   Počet : 2 	Délka: 17,54 až 17,66 m 	Tloušťka: 1,7 až 2 m 	Výška: 5,08 až 5,1 m 			Materiál: Prostý beton 		Základy: 
Přechodová oblast:
Mezilehlé podpěry										   Počet : 0	Délka:  	Tloušťka:  	Výška:  		Materiál:  	Základy: 
Vozovka/chodníky: 
Povrch komunikace: Živice	Šířka mezi obrubami: 8,5 m    	Plocha vozovky: 162,35 m2 
Konstrukce vozovky:
Povrch chodníku: Beton  		Šířka chodníku:	 2/2 m	Plocha chodníku: 76,4 m2  
Konstrukce chodníku:               
Odvodnění mostu:										   
Druh:		Typ odvodňovačů:  		Výrobce:  		Svody (dn/mat).:         
Záchytná zařízení       
Zábradlí (typ/délka): 	
Zábradelní svodidla (typ/délka):
Svodidla (typ/délka) : 	
Jiné vybavení : 	
Ostatní údaje
Výška mostu nad terénem: 4,7 m	Výška NK nad hladinou vody: 1,92 m
Q100:     m3/sec.		Hladina Q100: 	Normální hl. vody: 0,5 m
Souřadnice mostu					
WGS-84   N: 		E: 	S-JTSK		X: 	Y: 
Cizí zařízení
Typ:		Správce:		Popis:	Tel. podzemní kabely, geodetický bod			                                       
Správní údaje
Archivace projektu: 		dokumentace skut. provedení uložena: Správa a údržba silnic
Klasifikační stupeň stavu mostu:                                                                                                                  nosná konst.:	V - Špatný	    spodní stavba: V - Špatný	použitelnost: II - Podmíněně použitelné	   
Rok provedení poslední HPM (MPM): 2013 
Reprodukční pořizovací hodnota                                                                                                                 RPH :    0,00 Kč	        		Datum posledního stanovení RPH: 28.1.2015

Datum tisku ML: 28.1.2015		Vypracoval: tisk z BMS - Odehnal Petr

Schematický náčrt mostu
(příčný řez, podélný řez, půdorys)
 
 Schematický náčrt mostu, převzatý z ML