**III/15280 Modřice, ul. Nádražní**

* výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky v celé šíři vozovky **6 m**
* provozní staničení **km 0,478 - 0,814**
* délka úseku **336 m**, opravovaná plocha povrchu vozovky - **2 080 m2**
* frézování 10 cm - **2 080 m2**
* zařezání u napojení na stávající povrch (podélná i příčná pracovní spára) - **385 m**
* spojovací postřik (ložná a obrusná vrstva) - **4 160 m2**
* pokládka ACL 16+ tl. 5 cm - **2 080 m2**
* pokládka ACO 11+ tl. 5 cm - **2 080 m2**
* zalití pracovních spár (podélné i příčné) - **385 m**
* VDZ v barvě a po měsíci v plastu:
  + čára středová V2b (3/1,5/0,125) - **336 bm / 228 m / 28 m2**
  + čára V2b (1,5/1,5/0,250) - **25 bm / 13 m / 3 m2**
* projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)
* Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí
* Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady
* Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí
* Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady





