**II/602 Brno, ul. Pražská**

* výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky v celé šíři vozovky 9,5 – 13,5 m
* provozní staničení **km 4,497 - 4,716**
* délka úseku **219 m**, opravovaná plocha povrchu vozovky - **2 550 m2**
* frézování v celé šíři 10 cm – **2 448 m2**
* zařezání u napojení na stávající povrch (podélná i příčná pracovní spára) - **375 m**
* spojovací postřik (ložná a obrusná vrstva) - **5 600 m2**
* pokládka ACO 11+, tl. 5 cm - **2 550 m2**
* pokládka ACL 16+, tl. 5 cm - **2 550 m2**
* zalití pracovních spár (podélné i příčné) - **375 m**
* vybourání žulových kostek uložených v betonu (odvoz na naši skládku v Popovicích) - **102 m2**
* doplnění ACP 16+ (po vybouraných kostkách) - **5,5 m3**
* infiltrační postřik (pod ACP 16+) - **102 m2**
* výšková úprava
  + revizní šachta - **1 ks**
  + hrnce - **4 ks**
* VDZ v barvě:
  + čára V2a (3/6/0,125) - **219 bm / 73 m / 9,2 m2**
  + čára V2b (1,5/1,5/0,250) - **134 bm / 67 m / 16,8 m2**
  + čára V4 (0,250) - **305 bm / 305 m / 76,5 m2**
* projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO) a realizace
* Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí
* Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady





