**TECHNICKÝ POPIS - stavba: III/4997 Radějov – Lučina**

Jedná se o opravu obrusné vrstvy silnice III/4995 v km 7,200 – 9,600 (délka úseku 2,400 km)

Část úseku je intravilán obce Radějov, část extravilán ve směru na Lučinu.

Technologie opravy:

obnova obrusné vrstvy ACO 11+ v tloušťce 50 mm na vyrovnaný povrch včetně dílčí sanace podloží v množství 1 300 m2.

Dále zřízení zpevněné krajnice z recyklovaného materiálu a obnova VDZ

Detailní popis prací – viz výkaz výměr.

Předpokládané náklady dle KR: 8 582 tis. Kč bez DPH.

Navrhovaný termín realizace: nejpozději do 31.8.2024

V Břeclavi 1.3.2024

Zpracoval: Jaroslav Dostál