**II/602 Brno, ul. Jihlavská (Oblá)**

* výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky v celé šíři vozovky 8,5 – 15 m
* provozní staničení **km 3,360 – 3,576**
* délka úseku **216 m**, opravovaná plocha povrchu vozovky - **2 800 m2**
* frézování v celé šíři 10 cm - **2 800 m2**
* zařezání u napojení na stávající povrch (podélná i příčná pracovní spára) - **600 m**
* spojovací postřik (ložná a obrusná vrstva) - **5 600 m2**
* pokládka ACL 16+ tl. 5 cm - **2 800 m2**
* pokládka ACO 11+ tl. 5 cm - **2 800 m2**
* zalití pracovních spár (podélné i příčné) - **600 m**
* vybourání dvojřádku ze žulových kostek a předláždění do betonu – **50 m**
* vybourání pětiřádku ze žulových kostek - **40 m**
* provedení trojřádku ze žulových kostek do betonu - **37 m**
* vybourání betonových obrubníku v trojřádku - **20 m**
* doplnění ACP 16+ v místě vybouraných kostek a zapuštěných obrubníků - **6 m3**
* vybourání a vybudování uličních vpustí (šachty) včetně mříží

do stávající přípojky - **3 ks**

* VDZ v barvě a po měsíci v plastu:
  + čára V1a (0,125) - 257 m / 32,2 m2
  + čára V2b (3/1,5/0,125) - **105 bm / 70 m / 9 m2**
  + čára V2b (1,5/1,5/0,250) - **153 bm / 76,5 m / 19,5 m2**
  + čára V4 (0,250) - **287 bm / 287 m / 72 m2**
  + čára V4 (0,5/0,5/0,250) - **40 bm / 20 m / 5 m2**
  + V5 - **4 m2**
  + V9a šipka vlevo - **6 ks / 7,5** **m2**
  + V9a šipka rovně - **4 ks / 4 m2**
  + V9a šipka rovně a vpravo - **2 ks / 3 m2**
  + V13 (plocha / barvy 33%) - **147 m2 / 49 m2**
* projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO) a realizace
* Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí
* Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady





