**III/0478 Komořany, průtah**

* výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky
  + od křižovatky s II/430 po úpravu mostu „0478-1“
* provozní staničení **km 0,004 – 0,528**
* délka úseku **524 m**, šířka voz. **7 m**, opravovaná plocha povrchu vozovky **3 690 m2**
* frézování 10 cm – **3 690 m2**
* zařezání u napojení na stávající povrch včetně pracovní spáry - **580 m**
* spojovací postřik – **7 380 m2**
* pokládka ACL 16+ tl. 5 cm – **3 690 m2**
* pokládka ACO 11+ tl. 5 cm – **3 690 m2**
* zalití pracovních spár - **580 m**
* výšková úprava
  + uliční vpust (UV) - **13 ks**
  + revizní kanalizační šachta (RŠ) - 4 **ks**
* VDZ v plastu (po 30 dnech):
  + čára dělící 0,125 – **530 m**
  + plošné
    - barevný symbol A12b „Děti“ **2 ks**
    - nápis „DĚTI“ **2 ks**
* projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)
* Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí
* Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady
* Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí
* Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady





