NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA

1. Otryskání podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr a křídel a říms
2. Ochrana výztuže nosné konstrukce, líce opěr a křídel
3. Spojovací můstek nosné konstrukce, líce opěr a křídel
4. Reprofilace nosné konstrukce, líce opěr a křídel 40 mm
5. Reprofilace říms 10 mm
6. Sjednocující stěrka nosná konstrukce, líce opěr a křídel a římsy
7. Nátěr říms