**TECHNICKÝ POPIS - stavba: II/422 Kyjov ulice Brandlova**

Jedná se o opravu obrusné vrstvy silnice II/422 v km 21,003 – 22,033 (délka úseku 1,030 km)

Opravovaný úsek je intravilánu obce Kyjov. Začíná od opraveného úseku nad okružní křižovatkou u nákupního střediska Penny a končí na výjezdu z obce ve směru na Žádovice

Technologie opravy:

obnova obrusné vrstvy ACO 11+ v tloušťce 40 mm na vyrovnaný povrch včetně dílčí sanace podloží v množství 412 m2.

Součástí je i výměna nevhodných nebo poškozených betonových obrub

Dále výšková úprava vpustí, šachet a armatur včetně obnovy VDZ

Detailní popis prací – viz výkaz výměr.

Předpokládané náklady dle KR: 8 226 tis. Kč bez DPH.

Navrhovaný termín realizace: nejpozději do 31.8.2024

V Břeclavi 24.4.2024

Zpracoval: Jaroslav Dostál