NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA propustek 381-029P na konci obce Velké Hostěrádky

1. Otryskání podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr a křídel a říms
2. Ochrana výztuže nosné konstrukce, líce opěr a křídel
3. Spojovací můstek nosné konstrukce, líce opěr a křídel
4. Reprofilace nosné konstrukce, líce opěr a křídel, líce říms 40 mm
5. Nadvýšení říms o 100 mm
6. Sjednocující stěrka nosné konstrukce, líce opěr a křídel, římsy
7. Nátěr říms
8. Nátěr zábradlí včetně odrezení