NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA propustek 381-031P za obcí Velké Hostěrádky

1. Vyčištění území pod propustkem
2. Otryskání podhledu nosné konstrukce, líce opěr, obou čel a říms
3. Ochrana výztuže nosné konstrukce, líce opěr a obou čel
4. Spojovací můstek nosné konstrukce, líce opěr a obou čel
5. Reprofilace nosné konstrukce, líce opěr, obou čel a říms 40 mm
6. Sjednocující stěrka nosné konstrukce, líce opěr, čela, římsy
7. Nátěr říms
8. Osazení zábradlí na pravé straně