**Příloha č. 3 dokumentace ZADÁVACÍHO řízení**

**-**

**Specifikace PŘEDMĚTU plnění**

Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat níže uvedené minimální požadavky zadavatele na technické parametry a výbavu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace plnění – Kolový traktor min. 150 hp do výuky** | | |
| **Označení nabízeného traktoru (min. značka a typ)** | | ***"[doplní účastník]"*** |
| **Jednotlivé technické parametry traktoru** | | **Údaje o nabízeném traktoru** |
| 1 | Jmenovitý výkon: min. 150 HP | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"***  ***a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 2 | Počet válců motoru: min. 6 válců | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"***  ***a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 3 | Maximální točivý moment: min. 900 Nm | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"***  ***a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 4 | Velikost palivové nádrže: min. 300 litrů | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"***  ***a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 5 | Odpružená náprava | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 6 | Min. jeden hydraulický okruh vpředu | ***"[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 7 | Min. čtyři hydraulické okruhy vzadu | ***"[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 8 | Ovládání všech okruhů v kabině přes multifunkční joystick | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 9 | Přední tříbodový závěs | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 10 | Ovládání tříbodových závěsů elektronicky z venku | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 11 | Ovládání hydraulických okruhů z venku | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 12 | Zvedací síla zadních ramen: min. 8 000 kg | ***"[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 13 | Převodovka s plynulou změnou převodového poměru pod zatížením | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 14 | Elektrohydraulický reverz s nastavitelnou citlivostí | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 15 | 100 % uzávěrky předního i zadního deferenciálu | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16 | Otáčky zadní vývodové hřídele 540/540E/1000 nebo lepší | ***"[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 17 | Souvraťový management | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 18 | Jednookruhové brzdy a dvouokruhové brzdy | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 19 | Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 20 | Vzduchem odpružená sedačka s vyhříváním a odvětráváním | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 21 | Spodní závěs PITON-FIX | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 22 | Navigace s RTK signálem, vč. RTK signálu na min. 3 roky | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 23 | ISOBUS | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 24 | Rádio s funkcí Bluetooth | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |

***Pokyny pro účastníka zadávacího řízení****:*

*Účastník zadávacího řízení vyplní údaje ve sloupci „Údaje o nabízeném traktoru“, přičemž u každé položky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje příslušný požadavek zadavatele („****ANO****“), nebo nesplňuje („****NE****“).*