**Příloha č. 5 dokumentace výběrového řízení**

**-**

**Specifikace PŘEDMĚTU plnění**

Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat níže uvedené minimální požadavky zadavatele na technické parametry a výbavu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace plnění – Rosič** | | |
| **Označení nabízeného stroje** | |  |
| **Jednotlivé technické parametry stroje** | | **Údaje o nabízeném stroji** |
| 1 | Polyetylenová nádrž s min. objemem 1500 litrů |  |
| 2 | Hydraulické míchání |  |
| 3 | Zásobník na mytí rukou, vyplachování zařízení |  |
| 4 | Membránové čerpadlo s objemem min. 80 litrů s min. 3 membránami |  |
| 5 | Sací filtr s ventilem |  |
| 6 | Nastavitelné lopatky ventilátoru |  |
| 7 | Nastavitelné oje |  |
| 8 | Nastavitelné nápravy |  |
| 9 | Potrubí v nádrži |  |
| 10 | Spodní přepážky |  |
| 11 | Difusor – min. 4x tříprst, min. 2x dvojprst |  |
| 12 | Min. 4 kanón s min. průměrem 100 mm |  |
| 13 | Ovládání přes tablet |  |
| 14 | GPS senzor |  |
| 15 | Naváděcí oje |  |
| 16 | Homokinetický kardan |  |
| 17 | Světelná rampa |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace plnění – Rozmetadlo** | | |
| **Označení nabízeného stroje** | |  |
| **Jednotlivé technické parametry stroje** | | **Údaje o nabízeném stroji** |
| 1 | Elektronicky ovládané rozmetadlo se systémem vah |  |
| 2 | Komunikační protokol ISO Bus |  |
| 3 | Vybavené zátěžovým senzorem a senzorem referenčním |  |
| 4 | Stroj je schopen sám provádět kalibraci při práci (rozmetání na poli) – po základním iniciačním nastavení |  |
| 5 | Vybavené senzorem snímání otáček vývodové hřídele rozmetacích kotoučů |  |
| 6 | Min. dva rozmetací kotouče |  |
| 7 | Každý kotouč osazen min. šesti nerezovými lopatkami |  |
| 8 | Seřizovací mechanismus pro rozmetání nízkých dávek |  |
| 9 | Pyramidové síto násypky zabraňující poškození a ucpání rozmetacího zařízení |  |
| 10 | Závěr do ramen hydrauliky kategorie II. |  |
| 11 | Kloubový hřídel se spojkou proti přetížení |  |
| 12 | Vypínání sekcí po min. 4 metrech |  |
| 13 | Sada LED světel |  |
| 14 | Hydraulicky ovládaný deflektor pro hraniční rozmetání |  |
| 15 | Objem násypky min. 1500 litrů |  |
| 16 | Sada pro rychlé vyprazdňování násypky |  |

***Pokyny pro účastníka výběrového řízení****:*

*Účastník výběrového řízení vyplní údaje ve sloupci „Údaje o nabízeném stroji“, přičemž u každé položky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje příslušný požadavek zadavatele („****ANO****“), nebo nesplňuje („****NE****“).*