**TECHNICKÝ POPIS - stavba: III/4233 Prušánky – Moravská Nová Ves**

Jedná se o opravu obrusné vrstvy silnice III/4233 v km 0,308 – 1,654 (délka úseku 1,346 km)

mezi obcemi Prušánky a Moravská Nová Ves

Technologie opravy:

obnova obrusné vrstvy ACO 11+ v tloušťce 50 mm na vyrovnaný povrch včetně dílčí sanace podloží v množství 860 m2.

Dále zřízení zpevněné krajnice z recyklovaného materiálu a obnova VDZ

Detailní popis prací – viz výkaz výměr.

Předpokládané náklady dle KR: 8 199 tis. Kč bez DPH.

Navrhovaný termín realizace: nejpozději do 31.8.2024

V Břeclavi 24 .4.2024

Zpracoval: Jaroslav Dostál