**II/395 Příbram na Mor. – Zastávka u Brna, lesní úsek, vpravo ve směru staničení** / SO 103

* Zřízení ocelových svodidel (zadržitelnost N2)
* provozní staničení km 13,072 – 13,144
* délka úseku 72 m, délka svodidel 72 m
* v km 13,072 zaústěny do terénu na jednu pásnici
* v km 13,144 zaústěny do terénu na jednu pásnici
* osazení svodidlových směrových sloupků – 5 ks
* projektová dokumentace dopravního značení částečné uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)





