NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA propustek 393-003P Ketkovice

1. Otryskání čela nosné konstrukce a římsy
2. Ochrana výztuže čela nosné konstrukce
3. Spojovací můstek čela nosné konstrukce
4. Reprofilace čela nosné konstrukce a římsy 20 mm
5. Sjednocující stěrka čela nosné konstrukce a římsy
6. Nátěr římsy
7. Osazení trubky odvodnění
8. Nátěr zábradlí