NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA propustek 602-003P Ostrovačice

1. Otryskání říms a pravého čela nosné konstrukce
2. Ochrana výztuže pravého čela nosné konstrukce
3. Spojovací můstek pravého čela nosné konstrukce
4. Reprofilace říms a pravého čela nosné konstrukce 40 mm
5. Sjednocující stěrka říms a pravého čela nosné konstrukce
6. Nátěr říms
7. Nátěr zábradlí