Propustek na silnici III/3846 Jinačovice v km 4,050

NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA

1. Úprava staveniště od vegetace
2. Otryskání podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr a křídel a říms
3. Reprofilace říms
4. Sjednocující stěrka římsy
5. Spárování kamenného zdiva opěr a křídel, podhledu a boků nosné konstrukce
6. Nátěr říms
7. Výměna zádržného systému