Propustek na silnici III/38526 Sentice – Čebín v km 2,602

NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA

1. Úprava staveniště od vegetace
2. Otryskání podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr a římsy
3. Ochrana výztuže podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr
4. Spojovací můstek podhled a boky nosné konstrukce, líce opěr
5. Reprofilace podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr, římsy
6. Sjednocující stěrka podhledu a boků nosné konstrukce, líce opěr, římsy
7. Nátěr říms
8. Výměna zádržného systému