**III/3935 Oslavany – Nová Ves, vlevo ve směru staničení** / SO 104

* Výměna ocelových svodidel (zadržitelnost N2)
* provozní staničení km 1,309 – 1,449
* délka úseku 140 m, opravovaná délka svodidel 140 m
* v km 1,309 zaústěny do terénu na jednu pásnici
* v km 1,449 zaústěny do terénu na jednu pásnici
* osazení svodidlových směrových sloupků – 4 ks
* projektová dokumentace dopravního značení částečné uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)





