**III/3935 Oslavany – Nová Ves, vpravo ve směru staničení** / SO 101

* Výměna ocelových svodidel (zadržitelnost N2)
* provozní staničení km 0,405 – 0,433
* délka úseku 28 m, opravovaná délka svodidel 28 m
* v km 0,405 zaústěny do terénu na jednu pásnici
* v km 0,433 zaústěny do terénu na jednu pásnici
* osazení svodidlových směrových sloupků – 2 ks
* projektová dokumentace dopravního značení částečné uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)





