**III/3935 Oslavany – Nová Ves, vlevo ve směru staničení** / SO 102

* Výměna ocelových svodidel (zadržitelnost N2)
* provozní staničení km 0,405 – 0,481
* délka úseku 76 m, opravovaná délka svodidel 76 m
* v km 0,405 zaústěny do terénu na jednu pásnici
* v km 0,481 zaústěny do terénu na jednu pásnici
* osazení svodidlových směrových sloupků – 4 ks
* projektová dokumentace dopravního značení částečné uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)





