**II/602 Brno, ul. Jihlavská START**

* výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky v celé šíři vozovky cca 8 - 14 m včetně rampy Jemelkova jih v celé šíři vozovky **(6,1 – 6,5 m)**
* provozní staničení **km 3,572 – 4,498**
* délka úseku 926 m, opravovaná plocha povrchu vozovky – **14 400 m2**
* frézování (10 cm) - **14 000 m2 / 1 400 m3**
* frézování (5 cm) sanace a odbočovací pruh – **900 m2 / 45 m3**
* uložení nebezpečného odpadu (frézování) – **3 500 m2 / 350 m3**
* spojovací postřik MODIFIK - **28 900 m2**
* pokládka ACO MODIFIK 11+, 11S tl. 5 cm - **14 400 m2 / 720 m3**
* pokládka ACL MODIFIK 16+, 16S tl. 5 cm – **14 000 m2 / 700 m3**
* pokládka ACP MODIFIK 16+, 16S tl. 5 cm – **500 m2 / 25 m3**
* geomříž – **500 m2**
* vybourání dvouřádku z žul. kostek - **400 m / 80 m2**
* zřízení dvouřádku ze žulové kostky (10 cm) do betonu - **400 m / 80 m2**
* zařezání u napojení na stávající povrch a pracovní spáry – **3 000 m**
* zalití pracovních spár a u napojení na stávající povrch – **3 000 m**
* ošetření mrazových trhlin (s prořezáním a zalitím) - **600 m**
* odstranění a zřízení krajnice pod ocelovými svodidly tl. 10 cm – **1 050 m / 525 m2 / 52,5 m3**
* odstranění a zřízení krajnice tl. 10 cm – **270 m / 135 m2 / 13,5 m3**
* výšková úprava
  + hrnce - **6 ks**
* VDZ v barvě po měsíci plastem:
  + čára V1a (0,125) - **820 m / 102,5 m2**
  + čára V2a (3/6/0,125) - **252 m / 84 m / 10,5 m2**
  + čára V2b (3/1,5/0,125) - **270 m / 180 m / 22,5 m2**
  + čára V2b (1,5/1,5/0,250) - **250 m / 125 m / 31,25 m2**
  + V4 (0,25) – **2 210 m / 552,5 m2**
  + V5 - **2 m2**
  + V7a – **37,5 m2**
  + V9a šipka rovně - **6 ks / 6 m2**
  + V9a šipka vpravo - **3 ks / 4,5 m2**
  + V9a šipka vlevo – **3 ks / 4,5 m2**
  + V9a šipka rovně a vlevo – **3 ks / 6 m2**
  + V9a šipka rovně a vpravo – **1 ks / 2 m2**
  + V13 – **450 m2 / 150 m2**
* demontáž a montáž betonových svodidel o výšce 80 cm – **120 m**
* projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO) a realizace
* Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí
* Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady
* Geodetické zaměření stavby





