* Sanace podloží, výměna obrusné vrstvy
* Provozní staničení km 43,216 – 43,42; 43,684 – 44,621
* Délka úseku 1141m, šířka vozovky průměr 8,4m, opravovaná plocha 9502m²
* Frézování 5 cm - 9502 m²/475m³
* Frézování 10 cm (sanace podloží) – 3610m²/361m³
* Čištění vozovky metením podkladu – 13112m²
* Ošetření mrazových trhlin – 852bm
* Infiltrační postřik 0,6kg/m² - 3610m²
* Spojovací postřik 0,5 kg/m² – 9502m²
* Pokládka ACP 22+ tl. 10 cm – 3610m²/361m³
* Pokládka ACO 11+ tl. 5 cm – 9502m²/475m³
* Zařezání u napojení na stávající povrch včetně spáry 1306bm
* Zalití pracovních spár 1306 bm
* VDZ v plastu 0,125m - čára středová, dělící + (odbočovací pruh) – 1341 bm, 167,6 m2
* - vodící čára 0,25m - 2282bm, 570,4 m2
* - předznačení 1341bm
* - zastávka autobusu + předznačení 4 ks, 28 m2
* - směrové šipky + předznačení 12 ks , 10 m2
* - šikmé rovnoběžné čáry + předznačení 60m2
* Likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele.
* Projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)
* Fotodokumentace provádění stavby, včetně fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí.
* Zajištění provedení a výstupu veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálu a výrobků, doklady o nakládání s odpady.
* Termín dokončení 2025







