NAVRŽENÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA 3629-1 Olešnice

1. Otryskání podhledu a boků nosné konstrukce a říms
2. Ochrana výztuže nosné konstrukce
3. Spojovací můstek nosné konstrukce
4. Reprofilace nosné konstrukce a říms 40 mm
5. Sjednocující stěrka nosné konstrukce, římsy
6. Nátěr říms
7. Nátěr zábradlí