Navržená stavební údržba 3865-1 Veverská Bitýška

1. Odstranění chodníku
2. Otryskání podhledu a boků krajních nosníků nosné konstrukce
3. Otryskání betonových sloupků zábradlí a římsy
4. Ochrana výztuže krajních nosníků nosné konstrukce
5. Spojovací můstek krajních nosníků nosné konstrukce
6. Reprofilace krajních nosníků nosné konstrukce
7. Reprofilace betonových sloupků zábradlí a římsy
8. Sjednocující stěrka krajních nosníků nosné konstrukce
9. Nátěr betonových sloupků zábradlí a římsy
10. Nátěr ocelových částí zábradlí
11. Položení chodníku
12. Oprava opevnění opěr + vyspárování