**Příloha č.1 Výzvy – VZMR „Instalace protipožárních dveří ve školní budově“**

Technická specifikace - popis prací

Předmět VŘ: Výměna 18 ks protipožárních dveří EI30 DP3/D3. Výměna bude provedena i s výměnou zárubní, zapravením, výmalbou a likvidací starých dveří, zárubní i suti.

**Rozsah požadovaných prací:**

1. Dodávka dveří (přesná specifikace parametrů uvedena níže v tabulce)

* 3 ks dvoukřídlé 145 cm
* 2 ks pravé jednokřídlé 80 cm
* 6 ks levé jednokřídlé 80 cm
* 2 ks pravé jednokřídlé 90 cm
* 5 ks levé jednokřídlé 90 cm

Designově budou dodány dveře typu Lumex extra. **Typ dveří je uveden pouze jako informační.** Dveře budou dodány v barvě, odstín RAL je uveden v tabulce. Kování a vložky zajistí investor. Ke dveřím i zárubním bude dodáno prohlášení o shodě, na dveřích bude štítek s typem a označením požární odolnosti. Ve dveřích bude instalován zadlabávací zámek s označením protipožární.

1. Instalace dveří včetně

* výměny zárubní
* zapravení, výmalby
* likvidace starých dveří, odvoz suti

Při realizaci požadujeme použití kvalitních a certifikovaných materiálů, dodržení všech bezpečnostních předpisů a profesionální přístup.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo dveří | Pravé/levé | 80 cm | 90cm | Dvoukřídlé 145 cm | ral |
| 301 | L | x |  |  | 5021 |
| 314 | L | x |  |  | 5021 |
| 315 | L | x |  |  | 5021 |
| 316 | P | x |  |  | 5021 |
| 317 | P |  | x |  | 5021 |
| 322 | L |  | x |  | 5021 |
| 201 | L | x |  |  | 6009 |
| 202 | L |  | x |  | 6009 |
| 203 | L |  | x |  | 6009 |
| 216 | L | x |  |  | 6009 |
| 217 | L | x |  |  | 6009 |
| 218 | P | x |  |  | 6009 |
| 111 | L |  | x |  | 1018 |
| 112 | L |  | x |  | 1018 |
| 025B | P |  | x |  | 1018 |
| 3np |  |  |  | x | 5021 |
| 2np |  |  |  | x | 6009 |
| 0np |  |  |  | x | 1018 |
|  |  |  |  |  |  |

Cenovou nabídku prosím vyplňte do předepsané tabulky – Příloha 2.