**Mikrokoberce 2025 – oblast Západ**

**II/409 Vratěnín – hranice Jihočeského kraje – technický popis**

Silnice II/409 v úseku od hranic Jihočeského kraje po začátek obce Vratěnín

Staničení – km 97,338 – 100,590

Celková délka – km 3,252

Plocha (zaměřeno na místě) – 16 585 m2

**Popis prací:**

Frézování asf. ploch tl. 50 mm 2 485 m2, odvoz vyfrézovaného materiálu na skládku SÚS JMK v obci Lubnice – 6 km

Odstranění stávajícího VDZ – 2 x 3 252 m x 12,5 cm (vodící čáry)

Očištění vozovky zametením 16 585 m2

Očištění vozovky opláchnutím 16 585 m2

Spojovací postřik emulzní 2 485 m2 (pol. 572213)

Položení ACO 11+ v tl. 50 mm 2 485 m2

Spojovací postřik emulzní 16 585 m2 (pol. 572214)

Mikrokoberec dvouvrstvý 16 mm 16 585 m2

Výsprava trhlin asfaltovou zálivkou 2 200 m

Provedení VDZ – 2 x vodící čára tl. 12,5 cm v délce 3 252 m, barvou

Provádění se předpokládá za úplné uzavírky.