
* Sanace podloží, uzavření povrchu vozovky mikrokobercem
* Provozní staničení km 10,470 – 13,800
* Délka úseku 3330 m, šířka vozovky od 6,6m až 8,8m opravovaná plocha 23794m²
* Lokální sanace do 10% celkové plochy - frézování 5cm - 2379m²/118,95m³
* Ošetření mrazových trhlin a spár – 785bm
* Spojovací postřik do 0,5kg/m² - 26173m²
* Mikrokoberec dvouvrstvý 0/8 +0/8 – 23794m²
* Pokládka ACO 11+ tl. 5 cm – 2379m²/118,95m³
* Očištění vozovky zametením – 23794m²
* VDZ odstranění 0,125m,0,25m, optická brzda = 529m²
* VDZ odstranění 0,25m: 1020m/255m²
* VDZ v barvě – středovka 0,125m: Plná  1 209 bm /151 m2
* Přerušovaná 3x6 -1 871 bm /78 m2
* Přerušovaný 3x1,5 - 250 bm /21 m2
* VDZ v barvě - vodící čára 0,125m - 6 660 bm /832,5m2
* VDZ v barvě optická brzda 2x /24m2
* Předznačení VDZ 9990 bm + optická brzda
* Likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele.
* Projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)
* Fotodokumentace provádění stavby, včetně fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí.
* Zajištění provedení a výstupu veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálu a výrobků, doklady o nakládání s odpady.
* 

****